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手套完整性测试仪、鞋用单扉洗烘一体机采购公开招标文件
[bookmark: heading_0]第一部分 招标公告
招标编号：【XZYY－CDNDK－YJ－2026072203】
[bookmark: heading_1]一、招标条件
为满足公司洁净生产、质量检测及洁净更鞋消杀工艺需求，我司现就手套完整性测试仪、鞋用单扉洗烘一体机进行公开招标采购。本项目资金来源为企业自有资金，采购方式为国内公开招标，欢迎符合资格条件、具备非标定制及方案优化能力的合格供应商参与投标。
[bookmark: heading_2]二、项目概况与采购范围
1. 项目名称：手套完整性测试仪、鞋用单扉洗烘一体机采购项目
2. 采购内容及数量：
（1）手套完整性测试仪：1台（支持非标适配、功能选配、现场工况定制）。
（2）鞋用单扉洗烘一体机：1台(洁净区专用、单扉结构，支持尺寸、配置、功能非标定制)。
3. 项目性质：非标定制/方案选配类设备采购（允许供应商根据招标人实际洁净车间布局、使用需求优化设计方案）。
4. 交付地点：四川省成都市锦江区三色路427号，成都诺迪康生物制药有限公司。
5. 交付周期：合同签订后【90】（时间可根据设计方案另议）日历天内完成方案设计、生产制造、送货、安装、调试、培训、验收合格交付使用。
6. 质量标准：符合国家现行行业标准、洁净设备通用规范、设备出厂标准及本招标文件技术要求，满足GMP洁净使用要求。
7. 标段情况：本项目分为两个独立标段，投标人可投单标段或全标段，各标段独立评审、独立中标。
[bookmark: heading_3]三、投标人资格要求
1. 投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具备有效的营业执照，能够独立承担民事法律责任。
2. 投标人须为设备生产厂家或厂家正规授权代理商；代理商投标需提供厂家针对本项目的唯一授权书，不接受多级授权。
3. 投标人具备洁净检测设备、洁净洗涤烘干设备的设计、定制、生产、安装及售后能力，具备非标方案优化、现场调试整改能力。
4. 近三年内具备同类洁净车间配套设备供货业绩，投标时需提供合同复印件、验收证明等佐证材料。
5. 投标人信誉良好，无失信被执行人、重大质量事故、重大违法经营记录，无招投标不良行为记录。
6. 本项目不接受联合体投标、不允许转包、不允许分包。
[bookmark: heading_4]四、招标文件获取
1. 获取时间及方式：自本公告发布之日起至【2026年8月10日】17:00止。
2. 获取方式：潜在投标人在官方网站下载招标文件免费获取。
3. 邮箱：zengtian@xzyy.cn
[bookmark: heading_5]五、投标文件递交及开标信息
1. 投标截止时间：【2026年8月20日 17:00】（北京时间）。
2. 递交及开标地点：四川省成都市锦江区三色路427号 成都诺迪康生物制药有限公司行政办公楼。
3. 投标文件要求：纸质正本1份、副本1 份，全套密封包装，加盖密封章，逾期送达、包装破损、密封不符合要求的文件一律拒收。
4. 投标人可委派授权代表到场参与开标，也可采用线上会议形式参与开标，开标时间另行通知。
[bookmark: heading_6]六、其他说明
1. 本项目设备均为非标定制、可方案选配，投标人需结合招标文件技术要求、厂区实际工况提供最优定制方案，投标文件需明确标准配置、选配配置、定制改动内容、技术偏离情况。
2. 招标人保留根据投标方案优化情况、现场实际需求微调技术参数及配置的权利，中标后双方以最终技术协议为准。
3. 公告发布媒介：本次招标公告在成都诺迪康生物制药有限公司网站发布。http://www.cdndk.cn/gongsigonggao/。
4. 招标人对本次招标活动保留最终解释权。
5. 如因不可抗力导致招标流程变更，以招标人后续通知为准。
[bookmark: heading_7]七、联系方式
招 标 人：成都诺迪康生物制药有限公司
地       址：四川省成都市锦江区三色路427号
联  系 人：曾女士（商务）、韦先生（技术）
联系电话：曾女士13540262612、韦先生18728438893
电子邮箱：zengtian@xzyy.cn
[bookmark: _GoBack]2026年7月23日
[bookmark: heading_8]第二部分 投标须知及商务通用条款
[bookmark: heading_9]一、投标总体要求
1. 投标人须认真阅读本招标文件全部内容，完全理解项目非标定制、方案选配、现场安装调试等全部要求，投标即视为认可本文件所有条款。
2. 投标报价为含税、含运费/装卸费、含安装、含调试、含验证/确认、含培训、含质保、含辅料全包落地价，招标人无需额外支付其他费用。
3. 投标有效期：自开标之日起90日历天。
4. 本项目需预缴纳2万元投标保证金、无履约保证金。投标保证金将于中标合同签署后十个工作日返还。
[bookmark: heading_10]二、商务要求
1. 质保要求：设备整体质保期不低于1年，核心部件质保不低于2年；质保期内免费维修、免费更换配件，终身提供成本价维修及技术支持。
2. 售后响应：设备故障报修后，2小时内响应，24小时内到达现场处理。
3. 验收标准：按照国家行业标准、招标文件技术参数、双方确认的技术协议、设备运行稳定、功能全部达标、资料齐全即为验收合格。
4. 付款方式：
（1）预付款：合同签订后支付合同总价30%；
（2）到货验收合格（3Q验证）后支付合同总价60%；
（3）质保期满无质量问题后支付剩余10%尾款。
5. 资料交付：中标方需提供设备合格证、说明书、出厂检测报告、配件清单、操作及维护手册、质保凭证等全套资料。
[bookmark: heading_11]第三部分 技术采购需求
[bookmark: heading_12]一、手套完整性测试仪（1台）技术要求
本设备用于洁净区隔离器手套、操作手套完整性气密性检测，支持日常抽检、批量检测、合规记录留存，支持非标适配现场手套型号、尺寸及使用工况。详情见设备URS。
1. 核心功能要求
（1）具备负压/正压检测模式，可自动检测手套破损、微孔、漏气缺陷；
（2）支持自动稳压、计时、保压检测，检测结果精准，重复性高；
（3）配备高清触控操作界面，操作简单，适配车间一线人员使用；
（4）具备数据存储、查询、导出功能，可留存检测记录，满足GMP追溯要求；
（5）支持声光报警，不合格自动提示，检测过程可视化；
（6）机身材质耐腐蚀、易清洁，适配洁净车间使用环境。
2. 非标及选配要求
（1）可根据招标人现有手套规格、隔离器接口尺寸定制适配工装夹具；
（2）可拓展对接车间MES系统、数据自动上传功能（投标方需列明选配方案及差价）；
（3）可定制中英文界面、自定义检测参数、自定义合格判定标准；
（4）设备外观尺寸可根据现场摆放空间优化调整。
3. 交付配套：含设备主机、全套适配工装、耗材、说明书、校准资料、安装调试、操作培训。
[bookmark: heading_13]二、鞋用单扉洗烘一体机（1台）技术要求
本设备为洁净区专用单扉结构洗烘一体机，用于洁净鞋清洗、烘干、除菌，单扉分区互锁，杜绝交叉污染，支持非标尺寸、配置、功能定制，适配洁净车间人流、物流净化流程。详情见设备URS。
1. 核心结构要求
（1）整机采用优质不锈钢材质（304/316L，投标方明确材质规格），耐腐蚀、易擦洗、无死角、符合洁净车间要求；
（2）单扉独立结构，有效隔离洁净区与非洁净区，杜绝交叉污染；
（3）内胆无缝焊接、圆弧转角，无清洁死角，防水防潮；
（4）配备专业洗涤、喷淋、漂洗、蒸汽加热干燥、除菌一体化功能。
2. 功能要求
（1）多程序可选：标准洗、快速洗、深度洗、单独烘干、单独除菌模式；
（2）蒸汽加热干燥，恒温控温，避免洁净鞋变形、潮湿发霉；
（3）配备高效排水、过滤系统，防止杂质回流；
（4）智能触控控制面板，程序可自定义、可记忆，运行状态实时显示；
（5）具备过载保护、缺水保护、过热保护等安全防护功能。
3. 非标定制及选配要求
（1）设备外形尺寸、门洞尺寸、内胆容积可根据现场安装空间非标定制；
（2）可加装紫外线/臭氧除菌、消毒选配功能；
（3）可定制门禁联动、状态指示灯、运行记录存储功能；
（4）可根据车间电压、排水、进水工况优化设备结构及接口；
（5）支持增加定时启停、远程查看等拓展功能。
4. 交付配套：设备整机、安装配件、管路接头、操作手册、维护手册、安装调试、现场培训、质保服务。
[bookmark: heading_14]第四部分 评标办法（综合评分法）
本项目采用综合评比法，兼顾价格、技术定制方案、资质业绩、售后保障，择优确定中标单位。
[bookmark: heading_15]一、价格部分
以有效投标报价中的最低报价为评标基准价；异常高价、异常低价由评标组审核判定是否有效。
[bookmark: heading_16]二、技术方案与非标定制能力
1. 设备整体方案匹配度、技术参数响应完整性
2. 非标定制方案合理性、现场适配优化能力、选配方案完整性
3. 设备材质、工艺、结构设计、洁净适配性
[bookmark: heading_17]三、企业资质与业绩
1. 厂家资质、认证、授权完整性
2. 近三年同类洁净设备供货业绩，业绩数量多、质量优得满分
[bookmark: heading_18]四、售后服务、质保及交付方案
1. 质保周期、质保服务承诺
2. 售后响应速度、本地化服务能力
3. 交付周期、安装调试、培训方案完整性
[bookmark: heading_19]五、评标规则
1. 所有评分由评标小组综合评比；
2. 综合能力最优者为第一中标候选人，依次排序；
3. 若出现同等级，优先选择技术方案优、非标定制能力强、业绩丰富的供应商；
4. 存在虚假投标、资质造假、恶意低价的，直接作废标处理。
[bookmark: heading_20]第五部分 投标文件组成清单（投标人需按此装订）
投标文件的封面、目录投标人可自拟。
1. 竞标申明（模版一）
2. 竞标廉洁纪律承诺书（模版二）
3. 开标一览表、分项报价表（含标配、选配、定制费用）（模版三）
4. 投标人营业执照、资质证书、授权文件（模版四、五）
5. 对投标人的信誉要求：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；未被国家企业信用信息公示系统（https://ah.gsxt.gov.cn/index.html）列入严重违法失信企业名单
6. 投标人近一年财务报表（增值税纳税表、现金流向表、资产负债表）、近期无欠税证明
7. 投标人近三年同类业绩合同、验收证明
8. 设备详细技术方案、参数响应表（模板六）、非标定制方案、选配清单
9. 设备结构图、材质说明、核心部件介绍
10. 售后服务方案、质保承诺、响应机制（模版七）
11. 交付周期、安装调试、人员培训方案
12. 投标人认为需要提供的其他可加分资料
[bookmark: heading_21]第六部分 投标文件标准模版
[bookmark: heading_23][bookmark: heading_22]
模版一：
竞标声明
致： 【】                       
我方收到贵公司组织的                     招标文件，经详细研究，决定参加该项目招标的有关活动并竞标。为此，我方郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。
1.愿意按照招标文件的一切要求，并按合同条件及国家、地方有关规定的要求，承担并完成上述项目的供货服务。总价格为（小写） ￥                               （大写） 人民币                             。
2.我方提交的竞标文件为：竞标书正本壹份，副本壹份。
3.如果我方的竞标书被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。
4.本竞标文件有效期限为自评标之日起至该项目中标通知书下发并生效之日。
5.我方理解最低报价不是中标的唯一条件，我方认为你们有选择或拒绝任何竞标者中标的权利。
6.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
7.我方同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。
8.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地址：                    邮编：
电话：                    传真：
竞标人法人代表（签字）：
竞标人名称（公章）：
全权代表签字：            日期：    年  月  日

模版二：
竞标廉洁纪律承诺书
为确保本次招标活动公平、公正、廉洁高效，我公司（本人）在参与竞标过程中，郑重承诺并严格遵守如下纪律：
一、严禁行贿
不以任何形式向招标人、招标代理机构、评标团队成员及相关工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、回扣、佣金或提供其他不当利益。
二、严禁串通
不与其他投标人串通投标，不排挤其他竞争对手，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
三、严禁围标与打听
不组织或参与围标活动；不私下接触评标团队成员或招标工作人员，不打听、获取、泄露应当保密的与招标相关的信息。
四、严禁虚假与违规承诺
不提供虚假资质、业绩、证明材料，不做出违反法律法规或行业规范的承诺。
五、违规后果
若违反上述任何条款，我公司（本人）自愿接受：
取消本次投标资格或中标资格；
列入招标人供应商/投标人“黑名单”，一定期限内禁止参与后续项目；
赔偿因此给招标人造成的全部损失；
依法承担相应法律责任。
投标人（盖章）： ____________
法定代表人或授权代表（签字）： ____________
日期： ____________

模版三：
开 标 一 览 表
项目名称：手套完整性测试仪、鞋用单扉洗烘一体机采购项目
招标编号：【自行填写】
投标人名称（加盖公章）：________________________
	序号
	设备名称
	数量
	投标总价
（含税全包价）
	交付周期
	质保期
	备注（定制/选配说明）

	1
	手套完整性测试仪
	1台
	￥________元
	____日历天
	____年
	列明定制、选配、优化内容

	2
	鞋用单扉洗烘一体机
	1台
	￥________元
	____日历天
	____年
	列明定制、选配、优化内容

	项目总报价
	人民币（大写）：________________ （￥________元）


备注：本报价为含税、含运费、含安装调试、含培训、含质保、含辅料全包落地价，无任何隐形费用。
法定代表人/授权代表（签字）：______________ ;      日期：____年__月__日
[bookmark: heading_27]分项报价明细表
	序号
	设备/项目明细
	规格配置/定制说明
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	手套完整性测试仪（标准配置）
	

	1.1
	设备主机
	
	台
	1
	
	
	

	1.2
	标准工装、配件、耗材
	
	套
	1
	
	
	

	二
	手套完整性测试仪（非标定制/选配项）
	

	2.1
	非标夹具定制
	
	项
	1
	
	
	按需填报

	2.2
	MES数据对接拓展
	
	项
	1
	
	
	按需填报

	三
	鞋用单扉洗烘一体机（标准配置）
	

	3.1
	设备主机
	
	台
	1
	
	
	

	3.2
	标准管路、配件
	
	套
	1
	
	
	

	四
	鞋用单扉洗烘一体机（非标定制/选配项）
	

	4.1
	尺寸非标定制改造
	
	项
	1
	
	
	按需填报

	4.2
	消毒/除菌功能加装
	
	项
	1
	
	
	按需填报

	五
	综合配套费用（运输、安装、调试、培训、质保）
	

	合计总报价（含税）
	￥
	


投标人（加盖公章）：________________________  ; 日期：____年__月__日
[bookmark: heading_24]
模版四：
法定代表人身份证明
单位名称：________________________
单位性质：________________________
成立时间：____年__月__日
经营期限：________________________
姓名：________ 性别：________ 年龄：________ 职务：________
系________________________（投标人名称）的法定代表人，特此证明。
投标人（加盖公章）：________________________
日期：____年__月__日
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法人身份证复印件


模版五：
法定代表人授权委托书
致：【】
本授权委托书声明：我________（法定代表人姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托________（受托人姓名）为我公司本次采购项目的授权代理人。
代理人全权代表我公司办理投标报名、文件递交、开标答疑、技术澄清、合同洽谈、履约对接等一切相关事宜，代理人在本次项目全过程中所签署的一切文件、作出的一切承诺，我公司均予以认可并承担全部法律责任。
本授权有效期：自本项目招标公告发布之日起至项目履约完毕止。
代理人无转委托权。
特此授权。
法定代表人（签字）：________________
授权代理人（签字）：________________
投标人（加盖公章）：________________
日期：____年__月__日
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被授权人身份证复印件


模板六：
技术参数偏离表（使用设备URS逐条响应）
说明：投标人须逐条响应招标文件技术要求，无偏离填“无”；有优化、定制、调整、选配内容须详细列明，禁止隐瞒偏离。
             （引用URS文件表格）
投标人（加盖公章）：________________________  ; 日期：____年__月__日

[bookmark: heading_28]模板七：
售后服务及质保承诺书
致：【】
为保障本项目设备长期稳定运行，我方针对本次投标设备，郑重作出如下售后及质保承诺：
1. 质保服务承诺
我方承诺本次投标设备整体质保期不低于1年，核心零部件质保期不低于2年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，因设备质量、设计、制造、安装问题产生的故障，我方免费维修、免费更换零部件，不收取任何人工费、配件费、差旅费。质保期满后，终身提供成本价维修、配件更换及技术支持服务。
2. 售后响应承诺
设备出现故障报修后，我方2小时内远程响应，指导排查解决问题；无法远程修复的，24小时内抵达现场开展维修、调试工作，保障车间生产正常运行。
3. 安装调试及培训承诺
设备到货后，我方免费上门完成就位、安装、接管、调试、整机试运行工作，确保设备达标运行。同时免费为甲方操作人员、维护人员提供现场实操培训、日常维护培训、故障排查培训，确保甲方人员熟练掌握设备操作及保养技能。
4. 技术支持承诺
我方长期提供设备技术咨询、参数优化、软件升级、工艺适配等技术服务，针对甲方后续车间改造、工艺升级，可免费提供适配优化方案。
5. 资料交付承诺
设备验收前完整交付合格证、出厂检测报告、操作手册、维护手册、配件清单、校准资料等全套合规资料，满足GMP验收及日常台账留存要求。
我方自愿遵守以上全部承诺，若未达标履约，自愿承担相应违约责任及损失赔偿。
投标人（加盖公章）：_________________ _____
法定代表人/授权代表（签字）：______________
日期：____年__月__日
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